{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["AVVERTENZE","DOGMA 1 Anta","DOGMA 2 Ante","DOGMA 2 Ante Rip","Slim 1 Anta","Slim 2 Ante","Light 2.3-1 Anta","Light 2.3_2Ante e 2A_Rip","Light Hi 2.0_1Anta","Light Hi_2.0_2Ante e 2A_Rip","DOGMA Pro 1A","DOGMA Pro 2A","Foglio4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":11,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"AVVERTENZE","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,3,4],[0,0,0,16383]]}

{"sheet":"DOGMA 1 Anta","index":1,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,11,19,15],[22,11,24,15],[26,1,27,15],[8,4,8,6],[23,1,24,8],[1,1,1,6],[16,4,16,6],[17,4,17,6],[18,4,18,6],[22,1,22,8],[12,4,12,7],[13,4,13,7],[11,4,11,7],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6]]}
[]
[null,"DOGMA         Finestra 1 Anta"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"C5-(C9*2)","v":1.3519999999999999},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",1.5,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio più anta"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasm. Term. Lin. del vetro"]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"C7*C8","v":1.7535439999999998},"m2","Area della vetrata"]
[null,"Af",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area del telaio"]
[null,"Lg",{"$f":"2*(C7+C8)","v":5.298},"m","Perimetro vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C17*C12+C18*C13+C19*C14)/(C17+C18)","v":1.2024043406271403},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + Af Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]

{"sheet":"DOGMA 2 Ante","index":2,"n_rows":35,"n_cols":25,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,11,25,15],[27,1,28,15],[4,11,19,16],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[20,4,20,8],[12,4,12,6],[13,4,13,9],[24,1,25,8],[23,1,23,8],[1,1,1,6],[19,4,19,6],[9,4,9,6],[14,4,14,6],[17,4,17,7],[18,4,18,6]]}
[]
[null,"DOGMA         Finestra a 2 ante TZ"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"(C5/2)-C9-(C10/2)","v":0.61634999999999995},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[null,"S2",0.1193,"m","Larghezza montante centrale"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",1.5,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasmittanza lineare "]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"2*(C7*C8)","v":1.5988118999999998},"m2","Area complessiva delle superfici vetrate"]
[null,"AfS1",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area profili Telaio + Anta"]
[null,"AfS2",{"$f":"C8*C10","v":0.15473209999999998},"m2","Area profili S2"]
[null,"lg",{"$f":"4*(C7+C8)","v":7.6533999999999995},"m","Perimetro complessivo della superficie vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C13*C18+C14*C19+C14*C20+C15*C21)/(C18+C19+C20)","v":1.2727471262822145},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + AfS1  UfS1 + AfS2 UfS2 + Ig Yg ) / ( Ag + AfS1 + AfS2)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"DOGMA 2 Ante Rip","index":3,"n_rows":37,"n_cols":25,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,11,21,16],[25,11,27,15],[29,2,30,15],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[1,1,1,5],[25,1,25,8],[26,1,27,8],[19,4,19,6],[20,4,20,8],[9,4,9,6],[12,4,12,6],[13,4,13,9],[14,4,14,6],[17,4,17,7],[18,4,18,6]]}
[]
[null,"DOGMA     Finestra 2 Ante Riporto"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"(C5/2)-C9-(C10/2)","v":0.60449999999999993},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[null,"S2",0.14299999999999999,"m","Larghezza montante centrale"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",1.5,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasmittanza lineare "]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"2*(C7*C8)","v":1.5680729999999998},"m2","Area complessiva delle superfici vetrate"]
[null,"AfS1",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area profili Telaio + Anta"]
[null,"AfS2",{"$f":"C8*C10","v":0.18547099999999997},"m2","Area profili S2"]
[null,"lg",{"$f":"4*(C7+C8)","v":7.6059999999999999},"m","Perimetro complessivo della superficie vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C13*C18+C14*C19+C14*C20+C15*C21)/(C18+C19+C20)","v":1.2786739536778253},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + Af  Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)"]
[]
[]
[null,null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,","]

{"sheet":"Slim 1 Anta","index":4,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,27,15],[4,4,4,6],[4,11,19,15],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[11,4,11,7],[12,4,12,7],[13,4,13,7],[16,4,16,6],[17,4,17,6],[8,4,8,6],[1,1,1,5],[18,4,18,6],[22,1,22,8],[22,11,24,15],[23,1,24,8]]}
[]
[null,"DOGMA Slim      Finestra ad una anta"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.23,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"C5-(C9*2)","v":1.0899999999999999},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.3399999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"Ls",7.0000000000000007E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",1.7,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio più anta"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasm. Term. Lin. del vetro"]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"C7*C8","v":1.4605999999999997},"m2","Area della vetrata"]
[null,"Af",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.37940000000000002},"m2","Area del telaio"]
[null,"lg",{"$f":"2*(C7+C8)","v":4.8599999999999994},"m","Perimetro vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C17*C12+C18*C13+C19*C14)/(C17+C18)","v":1.2394239130434783},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + Af Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]

{"sheet":"Slim 2 Ante","index":5,"n_rows":38,"n_cols":25,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,31,15],[13,4,13,9],[19,4,19,6],[26,11,28,15],[27,1,28,8],[4,11,22,16],[1,1,1,5],[18,4,18,7],[20,4,20,6],[21,4,21,8],[26,1,26,8],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[9,4,9,6],[12,4,12,6],[14,4,14,9],[15,4,15,6]]}
[]
[null,"DOGMA Slim       Finestra a 2 ante"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"(C5/2)-C9-(C10/2)","v":0.65200000000000002},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)+0.02","v":1.3599999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",7.0000000000000007E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[null,"S2",9.0999999999999998E-2,"m","Larghezza montante centrale"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",1.7,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1"]
[null,"Uf",1.8,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nella Sez S2"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasmittanza lineare "]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"2*(C7*C8)","v":1.7734399999999999},"m2","Area complessiva delle superfici vetrate"]
[null,"AfS1",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.42209999999999998},"m2","Area profili Telaio + Anta"]
[null,"AfS2",{"$f":"C8*C10","v":0.12375999999999998},"m2","Area profili S2"]
[null,"lg",{"$f":"4*(C7+C8)","v":8.048},"m","Perimetro complessivo della superficie vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C19*C13+C14*C20+C15*C21+C16*C22)/(C19+C20+C21)","v":1.295005389557194},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + AfS1  UfS1 + AfS2 UfS2 + Ig Yg ) / ( Ag + AfS1 + AfS2)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"Light 2.3-1 Anta","index":6,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,26,15],[8,4,8,6],[13,4,13,7],[18,4,18,6],[4,4,4,6],[4,11,18,15],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[11,4,11,7],[12,4,12,7],[16,4,16,6],[1,1,1,5],[17,4,17,6],[21,1,21,8],[21,11,23,15],[22,1,23,8]]}
[]
[null,"DOGMA Light Base     Finestra ad una anta"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"C5-(C9*2)","v":1.3519999999999999},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",2.2999999999999998,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio più anta"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasm. Term. Lin. del vetro"]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"C7*C8","v":1.7535439999999998},"m2","Area della vetrata"]
[null,"Af",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area del telaio"]
[null,"Lg",{"$f":"2*(C7+C8)","v":5.298},"m","Perimetro vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C17*C12+C18*C13+C19*C14)/(C17+C18)","v":1.393875344913371},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + Af Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]

{"sheet":"Light 2.3_2Ante e 2A_Rip","index":7,"n_rows":38,"n_cols":25,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,4,9,6],[12,4,12,6],[13,4,13,9],[1,1,1,5],[30,1,31,15],[4,11,22,16],[14,4,14,9],[15,4,15,6],[18,4,18,7],[19,4,19,6],[20,4,20,6],[21,4,21,8],[26,1,26,8],[26,11,28,15],[27,1,28,8],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6]]}
[]
[null,"DOGMA Light Base  Finestra a 2 ante"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"(C5/2)-C9-(C10/2)","v":0.60449999999999993},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[null,"S2",0.14299999999999999,"m","Larghezza montante centrale"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",2.2999999999999998,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1"]
[null,"Uf",2.4,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nella Sez S2"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasmittanza lineare "]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"2*(C7*C8)","v":1.5680729999999998},"m2","Area complessiva delle superfici vetrate"]
[null,"AfS1",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area profili Telaio + Anta"]
[null,"AfS2",{"$f":"C8*(C10-0.03)","v":0.14656099999999997},"m2","Area profili S2"]
[null,"lg",{"$f":"4*(C7+C8)","v":7.6059999999999999},"m","Perimetro complessivo della superficie vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C19*C13+C14*C20+C15*C21+C16*C22)/(C19+C20+C21)","v":1.5278331205857449},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + AfS1  UfS1 + AfS2 UfS2 + Ig Yg ) / ( Ag + AfS1 + AfS2)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"Light Hi 2.0_1Anta","index":8,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,26,15],[8,4,8,6],[13,4,13,7],[18,4,18,6],[4,4,4,6],[4,11,18,15],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[11,4,11,7],[12,4,12,7],[16,4,16,6],[1,1,1,5],[17,4,17,6],[21,1,21,8],[21,11,23,15],[22,1,23,8]]}
[]
[null,"DOGMA Light Hi Finestra ad una anta"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"C5-(C9*2)","v":1.3519999999999999},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",2,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio più anta"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasm. Term. Lin. del vetro"]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"C7*C8","v":1.7535439999999998},"m2","Area della vetrata"]
[null,"Af",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area del telaio"]
[null,"Lg",{"$f":"2*(C7+C8)","v":5.298},"m","Perimetro vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C17*C12+C18*C13+C19*C14)/(C17+C18)","v":1.3220737183060345},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + Af Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]

{"sheet":"Light Hi_2.0_2Ante e 2A_Rip","index":9,"n_rows":36,"n_cols":25,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,9],[14,4,14,9],[1,1,1,5],[4,4,4,6],[24,11,26,15],[25,1,26,8],[28,1,29,15],[15,4,15,6],[18,4,18,7],[19,4,19,6],[21,4,21,8],[20,4,20,6],[24,1,24,8],[4,11,20,16],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[9,4,9,6],[12,4,12,6]]}
[]
[null,"DOGMA Light Hi Finestra a 2 ante"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"(C5/2)-C9-(C10/2)","v":0.60449999999999993},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[null,"S2",0.14299999999999999,"m","Larghezza montante centrale"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf1",2,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1"]
[null,"Uf2",2,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nella Sez S2"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasmittanza lineare "]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"2*(C7*C8)","v":1.5680729999999998},"m2","Area complessiva delle superfici vetrate"]
[null,"AfS1",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area profili Telaio + Anta"]
[null,"AfS2",{"$f":"C8*(C10-0.1)","v":5.5770999999999973E-2},"m2","Area profili S2"]
[null,"lg",{"$f":"4*(C7+C8)","v":7.6059999999999999},"m","Perimetro complessivo della superficie vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C19*C13+C14*C20+C15*C21+C16*C22)/(C19+C20+C21)","v":1.4051004118884589},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + AfS1  UfS1 + AfS2 UfS2 + Ig Yg ) / ( Ag + AfS1 + AfS2)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"DOGMA Pro 1A","index":10,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,26,15],[4,4,4,6],[4,11,18,15],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[11,4,11,7],[12,4,12,7],[13,4,13,7],[16,4,16,6],[1,1,1,6],[17,4,17,6],[18,4,18,6],[21,1,21,8],[21,11,23,15],[22,1,23,8]]}
[]
[null,"DOGMA Pro       Finestra ad una anta"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"C5-(C9*2)","v":1.3519999999999999},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf",1.2,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio più anta"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasm. Term. Lin. del vetro"]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"C7*C8","v":1.7535439999999998},"m2","Area della vetrata"]
[null,"Af",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area del telaio"]
[null,"Lg",{"$f":"2*(C7+C8)","v":5.298},"m","Perimetro vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C17*C12+C18*C13+C19*C14)/(C17+C18)","v":1.1306027140198041},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + Af Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]

{"sheet":"DOGMA Pro 2A","index":11,"n_rows":36,"n_cols":25,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,9],[14,4,14,9],[24,11,26,15],[25,1,26,8],[28,1,29,15],[1,1,1,5],[15,4,15,6],[18,4,18,7],[19,4,19,6],[20,4,20,6],[21,4,21,8],[24,1,24,8],[4,4,4,6],[4,11,20,16],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[9,4,9,6],[12,4,12,6]]}
[]
[null,"DOGMA Pro      Finestra a 2 ante"]
[]
[null,"Dati geometrici"]
[null,"L",1.5349999999999999,"m","Larghezza finestra"]
[null,"H",1.48,"m","Altezza finestra"]
[null,"Lg",{"$f":"(C5/2)-C9-(C10/2)","v":0.60449999999999993},"m","Larghezza vetrata"]
[null,"Hg",{"$f":"C6-(C9*2)","v":1.2969999999999999},"m","Altezza vetrata"]
[null,"S1",9.1499999999999998E-2,"m","Larg mont/traversa Tel + Anta"]
[null,"S2",0.14299999999999999,"m","Larghezza montante centrale"]
[]
[null,"Trasmittanze"]
[null,"Ug",1,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del vetro"]
[null,"Uf1",1.2,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1"]
[null,"Uf2",1.2,"W/(m2·K)","Trasmittanza termica del telaio nella Sez S2"]
[null,"Ψ (Psi)",3.5999999999999997E-2,"W/(m2·K)","Trasmittanza lineare "]
[]
[null,"Valori calcolati"]
[null,"Ag",{"$f":"2*(C7*C8)","v":1.5680729999999998},"m2","Area complessiva delle superfici vetrate"]
[null,"AfS1",{"$f":"(C5+C6)*2*C9","v":0.55174499999999993},"m2","Area profili Telaio + Anta"]
[null,"AfS2",{"$f":"C8*(C10-0.09)","v":6.8740999999999983E-2},"m2","Area profili S2"]
[null,"lg",{"$f":"4*(C7+C8)","v":7.6059999999999999},"m","Perimetro complessivo della superficie vetrata"]
[null,"Uw",{"$f":"(C19*C13+C14*C20+C15*C21+C16*C22)/(C19+C20+C21)","v":1.1818151578275935},"W/(m2·K)","Trasmittanza del serramento"]
[]
[null,"Equazione utilizzata:"]
[null,"UW = ( Ag Ug + AfS1  UfS1 + AfS2 UfS2 + Ig Yg ) / ( Ag + AfS1 + AfS2)"]
[]
[]
[null,"Leggere attentamente le note nel foglio denominato AVVERTENZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"Foglio4","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}